# fiber-monitoring sensitivity

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# fiber-monitoring sensitivity {fixed <25-65535> | relative <0.00-10.00> | highest | high | medium | low}`

`(config-if)# no fiber-monitoring sensitivity`

## コマンド説明

対象光ファイバーポートにおけるアクティブファイバーモニタリング機能のマージンもしくは感度を設定する。
マージンの設定には、絶対指定（単位0.0001mW）と相対指定（単位dB）がある。それぞれ具体的なマージン値を指定するほかに、事前定義済みのキーワード「highest」、「high」、「medium」、「low」によって感度の高低として指定することもできる（感度が高い＝マージンが小さい）。
同機能の検出しきい値は、fiber-monitoring baselineの設定によって決まる基準値から、本コマンドで設定するマージンの値を差し引いた値となる。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はmedium（1.0dB）。

## パラメーター

`fixed <25-65535>`
  絶対マージン（単位は0.0001mW）
`relative <0.00-10.00>`
  相対マージン（単位はdB）
`highest`
  感度「最高」（0.0025mW）
`high`
  感度「高」（0.5dBと0.0025mWの大きい方）
`medium`
  感度「中」（1.0dB）
`low`
  感度「低」（2.0dB）

## 注意・補足事項

本コマンドをサポートするモジュールについては、fiber-monitoring enableコマンドのページを参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド