# switchport trunk native vlan

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# switchport trunk native vlan {<1-4094>|none}`

`(config-if)# no switchport trunk native vlan`

## コマンド説明

タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポートのネイティブVLAN（所属先タグなしVLAN）を指定する。
ネイティブVLANとは、タグ付きポートで受信したタグなしパケットの所属先VLANのこと。初期状態ではvlan1に設定されているため、タグ付きポートで受信したタグなしパケットはvlan1の所属として扱われる。これを変更したい場合は本コマンドで別のVLAN IDを指定すること。また、対象ポートでタグなしパケットを送受信したくない場合は、ネイティブVLANをnone（なし）に設定すればよい。
no形式で実行した場合は初期設定（vlan1）に戻る。

## パラメーター

`<1-4094>`
  VLAN ID（VID）。対象スイッチポートで受信したタグなしパケットは、ここで指定したVLANの所属とみなされる。初期値は1
`none`
  対象スイッチポートでタグなしパケットを送受信しない場合に指定する

## コマンドツリー

## 関連コマンド