# locate

モード
  AMF事前設定EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`[atmf-provision]# locate`

## コマンド説明

対象ノードの事前設定データ領域（ディレクトリー）にカレントディレクトリーを移動する。
Note

対象ノードはatmf provision nodeコマンドでAMF事前設定EXECモードに入るときに指定します。

本コマンドはマスターでのみ有効。

## 使用例

新規ノードESW232用の事前設定データ領域（ディレクトリー）にカレントディレクトリーを移動する。

    SBx81# atmf provision node ESW232
    SBx81[atmf-provision]# create
    SBx81[atmf-provision]# pwd
    flash:
    SBx81[atmf-provision]# locate
    SBx81[atmf-provision]# pwd
    usb:/atmf/AMF001/nodes/ESW232/flash

事前設定の開始時に、atmf provision nodeコマンドのdeviceパラメーターで機種を指定した場合は、次のようにデータ領域（ディレクトリー）が機種ごとに作成される。

    SBx81# atmf provision node ESW232 device x230
    SBx81[atmf-provision]# create
    SBx81[atmf-provision]# pwd
    flash:
    SBx81[atmf-provision]# locate
    SBx81[atmf-provision]# pwd
    usb:/atmf/AMF001/nodes/ESW232/x230

前項はバックアップ先としてUSBメモリーを使用している場合の例だが、バックアップ先としてSSHサーバーを使用している場合も同じ操作が可能。

    SBx81# atmf provision node ESW232
    SBx81[atmf-provision]# create
    SBx81[atmf-provision]# pwd
    flash:
    SBx81[atmf-provision]# locate
    SBx81[atmf-provision]# pwd
    fserver:/atmf/AMF001/nodes/ESW232/flash
    // サーバー上のディレクトリーを示す特殊なデバイス名「fserver」が使われている点に注意。

## 注意・補足事項

カレントディレクトリーをフラッシュメモリーに戻すには、「do cd flash」を実行すればよい。
本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトから実行すること。
AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を設定している場合、サーバー上のバックアップディレクトリーには、特殊なデバイス名「fserver」を使うことでローカルファイルと同じようにアクセスできる。なお、SSHサーバーは2台まで設定できるが、その場合「fserver」で直接アクセスできるのはメインとして使われている1台だけ。fserverデバイス上のファイルを変更したときや、AMF事前設定EXECモードのコマンドで事前設定データの作成・削除・変更を行ったときは、atmf backup synchronizeコマンドを実行して、2台のサーバー間でデータを同期すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド