# vty ipv6 access-class

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / 端末設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# vty ipv6 access-class WORD`

`(config)# no vty ipv6 access-class`

## コマンド説明

IPv6による製品へのリモートアクセス（Telnet/SSH）を標準IPv6アクセスリストで制御するマネージメントACL（アクセスコントロールリスト）の設定。
no形式で実行した場合は、マネージメントACLを解除する。

## パラメーター

`WORD`
  マネージメントACLとして指定する標準IPv6アクセスリスト名。

## 使用例

IPv6用のマネージメントACLとして、標準IPv6アクセスリスト「access-ctrl」を指定する。

    awplus(config)# vty ipv6 access-class access-ctrl

マネージメントACLを解除する。

    awplus(config)# no vty ipv6 access-class

## 注意・補足事項

マネージメントACLの設定変更は、新規のTelnet/SSHセッションから適用される。本コマンドを実行したり、本コマンドで指定したアクセスリストの内容を変更したりしても、すでに確立しているTelnet/SSHセッションには影響しない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド