# access-list hardware(list)

モード
  グローバルコンフィグモード --> ハードウェアアクセスリストモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] access-list hardware LISTNAME`

## コマンド説明

ハードウェアアクセスリスト（シーケンス番号対応）を新規作成または変更するためのハードウェアアクセスリストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したハードウェアアクセスリストを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
ハードウェアアクセスリストは、スイッチチップ（ASIC）でパケットのフィルタリングやトラフィック分類を行うためのアクセスリスト。
具体的なエントリーの設定は本コマンドではなく、ハードウェアアクセスリストモードのaccess-list hardware(seq entry)コマンドを使って行う。

## パラメーター

`LISTNAME`
  ハードウェアアクセスリスト名。63文字以下。大文字小文字を区別する

## 使用例

ハードウェアアクセスリストacl1を作成する。

    awplus(config)# access-list hardware acl1
    awplus(config-ip-hw-acl)#

## コマンドツリー