# vlan access-map

モード
  グローバルコンフィグモード --> VLANアクセスマップモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] vlan access-map NAME`

## コマンド説明

VLANアクセスマップを作成し、VLANアクセスマップモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したVLANアクセスマップを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
VLANアクセスマップモードでは、match access-groupコマンドによって、フィルタリングに使用するハードウェアアクセスリストを指定する。

## パラメーター

`NAME`
  VLANアクセスマップ名

## 使用例

「deny_all」という名前のアクセスマップを作成し、アクセスリスト「4000」にマッチさせる。

    awplus(config)# vlan access-map deny_all
    awplus(config-vlan-access-map)# match access-group 4000
    awplus(config-vlan-access-map)# exit

## コマンドツリー

## 関連コマンド