# linkmon probe

モード
  グローバルコンフィグモード --> リンク監視プローブモード
カテゴリー
  運用・管理 / リンク監視

## 構文

コマンド構文

`(config)# linkmon probe name NAME [type {icmp-ping|http-get}]`

`(config)# no linkmon probe name NAME`

## コマンド説明

リンク監視機能において、特定回線の状況調査方法を定義するリンク監視プローブを作成し、同プローブの設定を行うためのリンク監視プローブモードに移動する。
または、既存プローブの設定を編集するため、リンク監視プローブモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したプローブを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
リンク監視プローブが機能するためには、最低限、ICMP方式の場合はdestinationコマンド、HTTP方式の場合はurlコマンドで調査パケットの送信先を指定し、enableコマンドで有効にする必要がある。また、監視対象がIPv6アドレスの場合は、ip-versionコマンドでIPバージョン6を指定する必要もある。

## パラメーター

`name NAME`
  プローブ名
`type {icmp-ping|http-get}`
  プローブ方式。省略時は icmp-ping
  `icmp-ping`
    ICMP方式（Pingパケットで調査）
  `http-get`
    HTTP方式（Webアクセスで調査）

## 注意・補足事項

本コマンドで指定したプローブ方式（ICMP、HTTP）により、使用可能なサブコマンドは異なる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド