# vlan classifier group

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config)# vlan classifier group <1-16> {add|delete} rule <1-256>`

`(config)# no vlan classifier group <1-16>`

## コマンド説明

VLANクラシファイアグループを定義する。
no形式で実行した場合は、VLANクラシファイアグループを削除する。
VLANクラシファイアグループはVLANクラシファイアルールの集合体。vlan classifier activateコマンドを使ってスイッチポートに適用することで、該当ポートで受信したタグなしパケットのうち、クラシファイアルールにマッチしたものを指定されたVLANに振り分ける働きを持つ。

## パラメーター

`<1-16>`
  VLANクラシファイアグループ番号
`add|delete`
  VLANクラシファイアルールを追加する場合はadd、削除する場合はdeleteを指定する。パケットとルールの照合は追加した順序に行われ、最初にマッチしたルールが適用されるので注意すること
`rule <1-256>`
  VLANクラシファイアルール番号

## 使用例

VLANクラシファイアルール1～3からなるVLANクラシファイアグループ1を作成する。

    awplus(config)# vlan classifier group 1 add rule 1
    awplus(config)# vlan classifier group 1 add rule 2
    awplus(config)# vlan classifier group 1 add rule 3

## コマンドツリー

## 関連コマンド