# show g8032 physical-ring

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / G.8032（ERPS）

## 構文

コマンド構文

`# show g8032 physical-ring {NAME | all}`

## コマンド説明

G.8032物理リングの情報を表示する。

## パラメーター

`NAME`
  物理リング名
`all`
  すべての物理リング情報を表示

## 使用例

    awplus# show g8032 physical-ring all

    Ring : Major
    ======
    East        : port1.0.2
    West        : port1.0.1
    ERP Inst    : Major-1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## 関連コマンド