# mail smtpserver tls

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / メール送信

## 構文

コマンド構文

`(config)# mail smtpserver tls {starttls|smtps}`

`(config)# no mail smtpserver tls`

## コマンド説明

メール送信時にTLS（暗号化通信）を使うよう設定する。またTLSの開始方式（STARTTLS、SMTPS）も指定する。
no形式で実行した場合はTLSを無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`starttls`
  STARTTLS（平文で接続した後でTLS通信に移行する）
`smtps`
  SMTPS（最初からTLSで接続する）

## 使用例

メール送信時にTLS通信（STARTTLS）を使用するよう設定する。

    awplus(config)# mail smtpserver tls starttls

メール送信時のTLS通信を無効にする。

    awplus(config)# no mail smtpserver tls

## 注意・補足事項

接続先のSMTPサーバー（mail smtpserverコマンド）が指定したTLS通信に対応していない場合、メール送信は失敗する。
TLS通信が有効な場合、接続先TCPポートはデフォルトで次のものが使われる。
ただし、mail smtpserver portコマンドで接続先TCPポートを明示的に設定している場合はそちらが使われる。

- STARTTLS：587（submission）
- SMTPS：465（smtps）

## コマンドツリー

## 関連コマンド