# spanning-tree force-version

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] spanning-tree force-version VERSION`

## コマンド説明

（RSTP/MSTP）対象スイッチポートで使用するスパニングツリープロトコルのバージョンを明示的に指定する。
no形式で実行した場合は明示的なバージョン指定を削除し、動作モードの設定（spanning-tree modeコマンド）にしたがうようにする。

## パラメーター

`VERSION`
  スパニングツリープロトコルのバージョン識別子。次のいずれかを指定する。ただし、動作モードの設定（spanning-tree modeコマンド）で指定したものより上位のバージョンを指定することはできない
  `0`
    STP（IEEE 802.1D）
  `2`
    Rapid STP（IEEE 802.1w）
  `3`
    Multiple STP（IEEE 802.1s）

## 注意・補足事項

MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。
動作モードの設定（spanning-tree modeコマンド）と同じバージョンを指定した場合、本コマンドはランニングコンフィグ（show running-config）に表示されない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド