# findme

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`# findme [interface IFRANGE] [timeout <5-3600>] [member <1-8>]`

`# no findme`

## コマンド説明

機器のポートLEDを点滅させる。
no形式で実行した場合は、ポートLEDを通常動作に戻す。

## パラメーター

`interface IFRANGE`
  インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。特定のポートLEDだけを点滅させたいときに指定する。省略時はすべてのポートLEDが点滅する
`timeout <5-3600>`
  ポートLEDを点滅させる時間（秒）。この時間が経過すると、ポートLEDは通常動作に戻る。省略時は60
`member <1-8>`
  スタックメンバーID。VCS構成で本パラメーターを指定したときは、該当するスタックメンバーのLEDだけを点滅させる。VCS構成で本パラメーターを指定しないときは、全スタックメンバーのLEDを点滅させる

## 使用例

すべてのポートLEDを60秒間点滅させる。

    awplus# findme

すべてのポートLEDを120秒間点滅させる。

    awplus# findme timeout 120

ポート1.0.2～1.0.12のポートLEDだけを60秒間点滅させる。

    awplus# findme interface port1.0.2-port1.0.12

ポートLEDを通常動作に戻す。

    awplus# no findme

## 注意・補足事項

CPU高負荷時には、LEDの点滅間隔が不規則になる可能性がある。

## 関連コマンド