# shutdown

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] shutdown`

## コマンド説明

対象インターフェースを無効化する。
no形式で実行した場合は該当インターフェースを有効化する。
物理インターフェースの場合、無効化されたインターフェースは物理的にもリンクダウンする。

## 使用例

スイッチポート1.0.1を無効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# shutdown

スイッチポート1.0.1を再度有効化する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# no shutdown

vlan2を無効にする。

    awplus(config)# interface vlan2
    awplus(config-if)# shutdown

vlan2を再度有効化する。

    awplus(config)# interface vlan2
    awplus(config-if)# no shutdown

## 注意・補足事項

ループバックインターフェース（lo）に対して本コマンドを実行することはできない（同インターフェースはつねにアップしている）。
VLANインターフェースでshutdownコマンドを実行しても、該当VLANに所属するパケットの転送は継続して行われる。VLAN内でのパケット転送を無効化するには、vlanコマンドで該当VLANのstateパラメーターをdisable（転送無効）に設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド