# firmware-url

モード
  AMFゲストコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-atmf-guest)# firmware-url URL`

`(config-atmf-guest)# no firmware-url`

## コマンド説明

AMFゲストノードにおいてオートリカバリーの起動ファームウェアの保存場所を指定する。
初期設定は未設定。
no形式で実行した場合は、初期設定に戻る。

## パラメーター

`URL`
  URLまたはディレクトリーを指定する。指定可能なプロトコルは「http、https、tftp、usb、card」

## 使用例

オートリカバリー用ファームウェアの置き場所としてTFTPサーバー（192.168.2.1）を指定する。

    awplus(config-atmf-guest)# firmware-url tftp://192.168.2.1/

## コマンドツリー

## 関連コマンド