# platform load-balancing

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] platform load-balancing {src-dst-mac & src-dst-ip & src-dst-port}`

## コマンド説明

リンクアグリゲーションの送出ポート決定アルゴリズムにおいて、指定した種類のヘッダー情報を使うよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定した種類のヘッダー情報を使わないよう設定する。
初期設定では、L2とL3のヘッダー情報を使用して送出ポートを決定する。

## パラメーター

`src-dst-mac`
  L2ヘッダー情報（送信元・宛先MACアドレス）
`src-dst-ip`
  L3ヘッダー情報（始点・終点IPアドレス）
`src-dst-port`
  L4ヘッダー情報（始点・終点TCP/UDPポート）

## 使用例

L2、L3、L4すべてのヘッダー情報を使うよう設定する。

    awplus(config)# platform load-balancing src-dst-mac src-dst-ip src-dst-port

なお、L2とL3は初期設定で有効になっているため、特に設定を変更していないなら次のようにしてL4だけを有効にしても同じ（L2、L3はすでに有効であるため）。

    awplus(config)# platform load-balancing src-dst-port

## 注意・補足事項

ルーティング後トランクグループから送信されるIPパケットの送出ポートは、本コマンドの設定とは関係なく、L3ヘッダー情報にのみ基づいて決定される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド