# show vlan classifier rule

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`> show vlan classifier rule [<1-256>]`

## コマンド説明

VLANクラシファイアルールの設定内容を表示する。

## パラメーター

`<1-256>`
  VLANクラシファイアルール番号。省略時はすべてのルールが表示される

## 使用例

VLANクラシファイアの情報を表示する。

    awplus> show vlan classifier rule
    vlan classifier rule 2 ipv4 10.10.20.0/24 vlan 20
    vlan classifier rule 1 ipv4 10.10.10.0/24 vlan 10
    vlan classifier rule 3 ipv4 10.10.30.0/24 vlan 30

## 関連コマンド