# atmf domain vlan

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# atmf domain vlan <2-4090>`

`(config)# no atmf domain vlan`

## コマンド説明

AMF機能が内部的に使用するドメインVLANのIDを初期値以外に変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は4091。

## パラメーター

`<2-4090>`
  ドメインVLANのID。初期値は4091

## 使用例

ドメインVLANをvlan 4000に変更する。

    SBx81(config)# atmf domain vlan 4000

ドメインVLANを初期設定のvlan 4091に戻す。

    SBx81(config)# no atmf domain vlan

## 注意・補足事項

ドメインVLANは、AMFノード間の通信にだけ用いられる内部的なVLAN。運用ネットワークでVLAN 4091を使用しないかぎり、本コマンドを使って変更する必要はない。
ドメインVLANの設定を変更した場合は、設定を保存して再起動すること。
ドメインVLANを変更するときはすべてのAMFノードに対して同じVLAN IDを設定し、すべてのノードを再起動する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド