# spanning-tree priority

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# spanning-tree priority <0-240>`

`(config-if)# no spanning-tree priority`

## コマンド説明

対象スイッチポートのポートプライオリティーを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<0-240>`
  ポートプライオリティー。小さいほど優先度が高く、対向ポートがルートポートになる可能性が高くなる。0～240の範囲内の16の倍数（0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240）を指定すること。初期値は128

## 注意・補足事項

MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド