# findme trigger

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] findme trigger {all|loopprot|thrash-limit|qsp}`

## コマンド説明

ループガード（LDF/MACアドレススラッシングプロテクション/QSP）アクション実行中のLED点滅機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、LED点滅機能を無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`all`
  すべてのループガードアクション実行中のLED点滅機能を有効にする
`loopprot`
  LDF検出実行中のLED点滅機能を有効にする
`thrash-limit`
  MACアドレススラッシングプロテクション実行中のLED点滅機能を有効にする
`qsp`
  受信レート検出（QoSストームプロテクション）実行中のLED点滅機能を有効にする

## 注意・補足事項

本機能によるLEDの点滅動作は、findmeコマンドを通常形式で実行したときと同じ。
本機能によりLEDが点滅している間は、findmeコマンドを通常形式で実行できない。
ループガードアクションが解除されると、本機能によるLEDの点滅も停止する。
本機能によるLEDの点滅を途中で停止するには、findmeコマンドをno形式で実行する。
以下の設定がされているポートでは、ループガードアクションが実行されても本機能によるLEDの点滅は行われない。

- loop-protection actionコマンドのlog-only/none
- thrash-limitingコマンドのlearn-disable/none

## コマンドツリー

## 関連コマンド