# mep reset-fng-time

モード
  インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

## 構文

コマンド構文

`(config-if-eth-cfm-mep)# mep reset-fng-time <250-1000>`

## コマンド説明

障害復旧後、実際にアラームが解除されるまでの時間を設定する。

## パラメーター

`reset-fng-time <250-1000>`
  アラームが解除されるまでの時間を設定する。デフォルトは1000（10秒）

## 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# mep reset-fng-time 250

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド