# mail smtpserver

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / メール送信

## 構文

コマンド構文

`(config)# mail smtpserver SERVER`

`(config)# no mail smtpserver`

## コマンド説明

メール送信時に用いる送信用メールサーバー（SMTPサーバー）を設定する。
mailコマンドでメールを送信するための必須設定の1つ。
no形式で実行した場合は、送信用メールサーバー（SMTPサーバー）の設定を削除する。

## パラメーター

`SERVER := {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`
  送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のIPv4/IPv6アドレスまたはホスト名

## 使用例

送信用メールサーバーとして「172.17.28.1」を指定する。

    awplus(config)# mail smtpserver 172.17.28.1

送信用メールサーバーをIPアドレスではなくホスト名で指定することもできる。

    awplus(config)# mail smtpserver smtp.example.com

## 注意・補足事項

送信用メールサーバー（SMTPサーバー）をIPアドレス（IPv4/IPv6）ではなくホスト名で指定するためには、あらかじめip name-serverコマンドでDNSサーバーの設定をしておき（初期状態では未設定）、ip domain-lookupコマンドでDNSへの問い合わせ機能を有効にしておく必要がある（初期状態で有効）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド