# show atmf provision nodes

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# show atmf provision nodes`

## コマンド説明

事前設定ノードの情報を表示する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

## 使用例

    SBx81# show atmf provision nodes

    ATMF Provisioned Node Information:

    Backup Media .......... USB (Total 3878.0MB, Free 1103.5MB)

    ======================================================
    Node Name                 : ESW232
    ======================================================
    Date                      : 12 Mar 2019 14:48:30
    Provision Path            : usb:/atmf/AMF001/nodes/ESW232/flash
    Boot configuration :
      Current boot image      : flash:/x510-x.x.x-x.x.rel (file exists)
      Backup  boot image      : Not Set
      Default boot config     : flash:/default.cfg (file not found)
      Current boot config     : flash:/ESW232.cfg (file exists)
      Backup  boot config     : Not Set
      Isolated Node Identity  : Present
    Software Licenses :
      Repository file         :
      Certificate file        : ./.atmf-licence-certificate

    Device Specific Information:

    Provision Path            : usb:/atmf/AMF001/nodes/ESW232/x530
    Boot configuration :
      Current boot image      : flash:/x530-5.4.9-x.x.rel (file exists)
      Backup  boot image      : Not Set
      Default boot config     : flash:/default.cfg (file not found)
      Current boot config     : flash:/ESW232.cfg (file exists)
      Backup  boot config     : Not Set
    Software Licenses :
      Repository file         :
      Certificate file        :

表 1
Backup Media | 使用中のバックアップ先の種類（USB、SDまたはFILE SERVER）、総容量（Total）と空き容量（Free）。また、USB、SDの容量が64MBを下回っている場合は警告が表示される
Node Name | 事前設定ノード名
Date | 事前設定データの最終更新日時
Provision Path | 事前設定データの保存場所
Boot configuration | ファームウェアとコンフィグに関する事前設定内容が表示される
Current boot image | 通常用ファームウェアイメージファイル（configure boot systemで設定）
Backup boot image | バックアップ用ファームウェアイメージファイル（configure boot systemのbackupパラメーターで設定）
Default boot config | 初期設定の起動時コンフィグファイル
Current boot config | 起動時コンフィグファイル（configure boot configで設定）
Backup boot config | バックアップ用の起動時コンフィグファイル（configure boot configのbackupパラメーターで設定）
Isolated Node Identity | DHCPサーバー/DNSサーバーを利用した単独でのオートリカバリーに必要な該当ノードの識別情報（identityで設定）が登録されているかどうか。本設定項目は機種に依存しない情報であるため、1つの事前設定ノード名に対し、機種指定なしと機種指定ありのように複数の事前設定データが存在していても1回だけ表示される
Software Licenses | ライセンスに関する情報が表示される
Repository file | 未サポート
Certificate file | ライセンス証明書ファイル（license-certで設定）。同コマンドで指定したファイル名にかかわらず、つねに「./.atmf-licence-certificate」と表示される。未設定時は空欄
Device Specific Information | 機種指定ありの事前設定データが存在する場合は、その情報がこれ以降に表示される。これより前に表示されている情報は機種指定なしの事前設定データ

## 注意・補足事項

事前設定データにもとづくゼロタッチインストレーション（自動セットアップ）を経てAMFネットワークに参加したノードも、初回バックアップが行われるまでの間は本コマンドで表示される。

## 関連コマンド