# mls qos map cos-queue

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config)# mls qos map cos-queue COS to QUEUE`

`(config)# no mls qos map cos-queue`

## コマンド説明

cos-queueマップのエントリー（CoS値と送信キューのマッピング）を変更する。
no形式で実行した場合は、cos-queueマップを初期設定に戻す。
cos-queueマップは、タグ付きパケットの受信直後、パケットのCoS値に基づいて送信キューの初期値を割り当てるときに参照される。

## パラメーター

`COS := <0-7>`
  CoS値
`QUEUE := <0-7>`
  送信キュー番号

## 使用例

CoS値「0」のタグ付きパケットに割り当てる送信キューを「0」に変更する。

    awplus(config)# mls qos map cos-queue 0 to 0

cos-queueマップの設定を初期値に戻す。

    awplus(config)# no mls qos map cos-queue

## 注意・補足事項

cos-queueマップはタグ付きパケットの送信キュー初期値を決定するときだけ使用される。タグなしパケットの送信キュー初期値は、受信スイッチポートごとにmls qos queueコマンドで設定可能。
cos-queueマップの初期設定は次のとおり。

表 1
CoS値 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
送信キュー | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

VCS（バーチャルシャーシスタック）構成時は、VCSの制御パケットが送信キュー7を使うため、その他のパケットを送信キュー7に割り当てないこと（前述のとおり、初期設定ではCoS値「7」が送信キュー「7」にマップされているので、VCS構成時は送信キュー「7」を使わないよう、本コマンドでマッピングを変更すること）。
BPDU（スパニングツリープロトコル）、LACP、EPSR使用時は、これらのプロトコルが送信キュー6を使うため、その他のパケットを送信キュー6、7に割り当てないこと（前述のとおり、初期設定ではCoS値「6」、「7」が送信キュー「6」、「7」にそれぞれマップされているので、BPDU、LACP、EPSR使用時は送信キュー「6」、「7」を使わないよう、本コマンドでマッピングを変更すること）

## コマンドツリー

## 関連コマンド