# ip source binding

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip source binding A.B.C.D [HHHH.HHHH.HHHH] vlan <1-4094> interface IFNAME`

## コマンド説明

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のスタティックエントリーの追加または書き換えを行う。
no形式で実行した場合は、指定したスタティックエントリーを削除する。（無指定時はすべてのエントリーをDHCP Snoopingテーブルから削除する。）

## パラメーター

`A.B.C.D`
  クライアントのIPアドレス。すでに指定したIPアドレスのエントリーが存在する場合、既存の内容を上書きする
`HHHH.HHHH.HHHH`
  クライアントのMACアドレス
`vlan <1-4094>`
  エントリーに関連付けるVLAN ID
`interface IFNAME`
  クライアントの接続ポート

## 使用例

vlan6、port1.0.6、IPアドレス192.168.1.2、MACアドレス0001.0002.0003のDHCPクライアント用のスタティックエントリーをDHCP Snoopingテーブルに追加する。

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# ip source binding 192.168.1.2 0001.0002.0003 vlan 6 interface port1.0.6

## コマンドツリー

## 関連コマンド