# remote-login

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# remote-login <1-8>`

## コマンド説明

コンソールから、指定したスタックメンバーIDを持つメンバーにログインする。
通常、VCSグループのいずれかのスイッチにログインを試みた場合、自動的にマスターにログインする。本コマンドを実行することで、指定されたIDを持つ任意のメンバーにログインし、情報を閲覧することができる。

## パラメーター

`<1-8>`
  スタックメンバーID。存在しないIDを指定した場合はエラーになる

## 使用例

ID=2のメンバーにログインする。

    awplus# remote-login 2
    Type 'exit' to return to awplus.

    AlliedWare Plus (TM) X.X.X xx/xx/xx xx:xx:xx

    awplus-2> enable
    awplus-2# dir *.cfg
         1595 -rw- Feb 12 2013 14:52:01  flash:/test.cfg
                      :                     :
                      :                     :

## 注意・補足事項

本コマンドでバックアップメンバーにログインする場合、マスターにログインしたときのユーザーを利用してログイン処理が行われる。またこのときのユーザー認証にはローカルのユーザー認証データベースのみが使用される。
そのため、CLIログイン認証に認証サーバーを利用しており、ユーザー情報がこれらのサーバーにのみ存在する場合は、本コマンドでバックアップメンバーにログインすることはできない。
本仕様はログイン認証順序の設定に関係なく適用される。
たとえば、CLIログイン認証をRADIUSサーバー、ユーザー認証データベースの順に行うよう設定している場合（`aaa authentication login default group radius local`）でも、そもそもRADIUSサーバーによる認証自体が行われないため、ログインは失敗となる。
本仕様を回避するには、ログイン用のユーザーをローカルのユーザー認証データベースに登録すること。

## 関連コマンド