# location elin-location identifier

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / LLDP

## 構文

コマンド構文

`(config)# location elin-location ELIN identifier <1-4095>`

`(config)# no location elin-location identifier <1-4095>`

## コマンド説明

LLDP-MEDで通知するELIN（緊急通報用の位置識別番号）を登録または変更する。
no形式で実行した場合は指定したELINの登録を削除する。
登録したELINをLLDP-MEDで通知するには、インターフェースモードのlocation elin-location-idコマンドでポートにELINを割り当てる必要がある。また、lldp med-tlv-selectコマンドで位置識別情報（Location Identification TLV）を同ポートから送信するよう設定しておく必要がある。
ELINは400件まで登録できる。

## パラメーター

`ELIN`
  ELIN（緊急通報用の位置情報番号）。10～25文字の数字で指定する
`<1-4095>`
  ELINの登録番号（ELINそのものではないことに注意）

## コマンドツリー

## 関連コマンド