# dot1x eapol-version

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# dot1x eapol-version <1-2>`

`(config-auth-profile)# no dot1x eapol-version`

## コマンド説明

対象スイッチポートでIEEE 802.1X認証（ポート認証）を行うときに使用するEAPOLのバージョンを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの dot1x eapol-versionコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

## パラメーター

`<1-2>`
  EAPOLのバージョン。1はIEEE 802.1X-2001互換モード、2はIEEE 802.1X-2004準拠モード。初期値は1

## コマンドツリー

## 関連コマンド