# epsr configuration

モード
  グローバルコンフィグモード --> EPSRモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

## 構文

コマンド構文

`(config)# epsr configuration`

## コマンド説明

イーサネットリングプロテクション（EPSR = Ethernet Protected Switched Ring）の設定を行うEPSRモードに移行する。
EPSRモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## 使用例

EPSRモードに移行する。

    awplus(config)# epsr configuration
    awplus(config-epsr)#

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド