# show access-group

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

## 構文

コマンド構文

`> show access-group [LISTNUM|LISTNAME]`

## コマンド説明

グローバル・ハードウェアパケットフィルター（ハードウェアアクセスリスト）の情報を表示する。

## パラメーター

`LISTNUM`
  アクセスリスト番号。以下の範囲を指定できる
  `<3000-3699>`
    ハードウェアIPアクセスリスト番号。特定のハードウェアIPアクセスリストだけを対象とする場合に指定する
  `<4000-4699>`
    ハードウェアMACアクセスリスト番号。特定のハードウェアMACアクセスリストだけを対象とする場合に指定する
`LISTNAME`
  ハードウェアアクセスリスト名（シーケンス番号対応）またはハードウェアIPv6アクセスリスト名（シーケンス番号対応）

## 使用例

    awplus> show access-group
    Global access control list
      access-group 3000
      access-group 3001
      access-group 4000

## 注意・補足事項

本コマンドでは、ipv6 traffic-filterコマンドで適用するハードウェアIPv6アクセスリストも「access-group ipv6acl」のように表示される。

## 関連コマンド