# clock-enable

モード
  PTPクロックモード
カテゴリー
  運用・管理 / PTP

## 構文

コマンド構文

`(config-ptp-clock)# [no] clock-enable`

## コマンド説明

PTPクロックインスタンスに適用されている設定を有効にする。
no形式で指定した場合は無効にする。
初期設定は無効。

## 使用例

PTPクロックインスタンス「example」に適用されている設定を有効にする。

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# ptp clock example
    awplus(config-ptp-clock)# transport-type ethernet
    awplus(config-ptp-clock)# delay-mechanism e2e
    awplus(config-ptp-clock)# step-type onestep
    awplus(config-ptp-clock)# clock-enable

## 注意・補足事項

設定に不備がある場合、エラーメッセージが表示される。PTPクロックインスタンス内で指定可能な各種モードの組み合わせは基本仕様を参照。
同時に有効にできるPTPクロックインスタンスは一つ。

## コマンドツリー

## 関連コマンド