# auth log

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] auth log {dot1x|auth-mac|auth-web} {success|failure|logoff|all}`

## コマンド説明

出力する認証ログメッセージの種類を設定する。
no形式で実行した場合は、指定した種類の認証ログメッセージを出力しないように設定する。
初期設定では、すべての認証ログメッセージが出力される。

## パラメーター

`dot1x`
  802.1X認証ログメッセージのみ出力する
`auth-mac`
  MACベース認証ログメッセージのみ出力する
`auth-web`
  Web認証ログメッセージのみ出力する
`success`
  認証成功ログメッセージのみ出力する
`failure`
  認証失敗ログメッセージのみ出力する
`logoff`
  ログオフログメッセージのみ出力する
`all`
  すべての種類のログメッセージを出力する（初期値）

## 注意・補足事項

同一ポートでMACベース認証と他の方式（802.1X認証かWeb認証）を併用している場合は、MAC認証 → 802.1X認証/Web認証の順序で認証が行われるため、MAC認証単体の認証失敗ログは出力されず、MAC認証と802.1X認証、または、MAC認証とWeb認証の両方で認証に失敗して初めて「Multiple Authentication(MAC & xxx) failed」のログが出力される。
このログはMAC認証ではなく、802.1X認証またはWeb認証のログであるため、出力制御もauth-macオプションではなく、dot1x、auth-webオプションで行うこと。

## コマンドツリー