# auth timeout reauth-period

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# auth timeout reauth-period <1-4294967295>`

`(config-if)# no auth timeout reauth-period`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおけるSupplicantの再認証間隔（reAuthPeriod）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-4294967295>`
  Supplicantの再認証間隔（秒）。初期値は3600秒

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
本コマンドの設定は、対象スイッチポートで再認証が有効化されているとき（auth reauthenticationコマンド）だけ意味を持つ。
再認証間隔（reAuthPeriod）が初期値の3600秒のとき、2回目の再送間隔は約1800秒と前回の再送間隔の約半分になる。一定間隔で再送する場合は、本コマンドで初期値以外の値を設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド