# show dot1x statistics

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`# show dot1x statistics [interface IFRANGE]`

`# show dot1x [interface IFRANGE] statistics`

## コマンド説明

各スイッチポートにおけるIEEE 802.1X認証（ポート認証）のパケット送受信統計情報を表示する。

## パラメーター

`interface IFRANGE`
  スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

    awplus# show dot1x statistics interface port1.0.5
    Authentication Statistics for interface port1.0.5
      EAPOL Frames Rx: 33 - EAPOL Frames Tx: 33
      EAPOL Start Frames Rx: 8 - EAPOL Logoff Frames Rx: 0
      EAP Rsp/Id Frames Rx: 5 - EAP Response Frames Rx: 20
      EAP Req/Id Frames Tx: 8 - EAP Request Frames Tx: 20
      Invalid EAPOL Frames Rx: 0 - EAP Length Error Frames Rx: 0
      EAPOL Last Frame Version Rx: 1 - EAPOL Last Frame Src: 0000.e259.5648

## 関連コマンド