# lldp transmit

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / LLDP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] lldp transmit`

## コマンド説明

対象スイッチポートでLLDPパケットの送信を有効化する。
no形式で実行した場合はLLDPパケットの送信を無効化する。
初期設定は有効。
LLDPを使うには、lldp runコマンドによる全体設定と、本コマンドまたはlldp receiveコマンドによるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

## 注意・補足事項

本コマンドとlldp receiveコマンドは、次のように一行で記述することもできる。

    awplus(config-if)# no lldp receive transmit

LLDPの送信元MACアドレスには、ローカルMACアドレスが使われる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド