# stack enable

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# stack enable`

`(config)# no stack <1-8> enable`

## コマンド説明

VCS機能とスタックポートを有効にする。
no形式で実行した場合は指定したスタックメンバーのVCS機能とスタックポートを無効にする。
初期設定は有効。

## パラメーター

`<1-8>`
  スタックメンバーID。no形式のときだけ必要。存在しないIDを指定した場合はエラーになる

## 使用例

ID=2のメンバーのVCS機能とスタックポートを無効にする。この後、設定を保存して再起動すること。

    awplus(config)# no stack 2 enable

## 注意・補足事項

本コマンド有効時、stackportコマンドでスタックポートを変更していない場合、SFP/SFP+スロットの末尾2ポートがスタックポートとして動作する。これらのポートを通常のスイッチポートとして使用するときは、stackportコマンドでスタックポートを別のポートへ変更するか、本コマンドをno形式で実行し、設定を保存して再起動すること。
バーチャルMACアドレス機能の有効化は、stack virtual-macコマンドで行います。バーチャルMACアドレス機能は初期設定では無効ですが、VCS使用時は必ずバーチャルMACアドレス機能を有効にした状態で運用してください。無効状態での運用はサポート対象外となります。
本コマンド実行後は、設定を保存してから再起動すること。
no形式で本コマンドを実行する場合、指定するIDを持つスタックメンバーがVCSから完全に離脱している状態（他スタックメンバーから認識されていない状態）で実行すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド