# trustpoint

モード
  STOAT送信先モード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-stoat-dest)# trustpoint NAME`

`(config-stoat-dest)# no trustpoint`

## コマンド説明

STOATソースにおいて、対象STOATコレクター（STOAT接続先）への接続時に使用するトラストポイントを指定する。
no形式で実行した場合はトラストポイントの指定を削除する。
初期状態は未指定。
トラストポイントには該当STOATコレクターの証明書を検証可能なCA証明書が格納されている必要がある。
トラストポイント指定時は接続時にSTOATコレクターの証明書を検証する。
未指定時は証明書を検証しない。

## パラメーター

`NAME`
  トラストポイント名

## 注意・補足事項

デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド