# access-list(standard)(list)

モード
  グローバルコンフィグモード --> 番号付き標準IPアクセスリストモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] access-list {<1-99>|<1300-1999>}`

## コマンド説明

番号付き標準IPアクセスリスト（シーケンス番号対応）を新規作成または変更するための番号付き標準IPアクセスリストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した番号付き標準IPアクセスリストを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
番号付き標準IPアクセスリストは、条件となるIPアドレスを1つだけ指定できるアクセスリスト。
具体的なエントリーの設定は本コマンドではなく、番号付き標準IPアクセスリストモードのaccess-list(standard)(seq entry)コマンドを使って行う。

## パラメーター

`<1-99>|<1300-1999>`
  アクセスリスト番号。1～99と1300～1999が標準IPアクセスリストの番号となる

## 使用例

番号付き標準IPアクセスリスト「1」を作成する。

    awplus(config)# access-list 1
    awplus(config-ip-std-acl)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド