# show lacp-counter

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

## 構文

コマンド構文

`> show lacp-counter [<1-248>]`

## コマンド説明

LACPの統計カウンターを表示する。

## パラメーター

`<1-248>`
  LACPチャンネルグループ番号。省略時はすべてのチャンネルグループが対象となる

## 使用例

    awplus> show lacp-counter
    Traffic statistics
    Port          LACPDUs         Marker         Pckt err
               Sent    Recv    Sent    Recv    Sent    Recv
    Aggregator po1 (IfIndex: 4601)
    port1.0.1   12      10      0       0       0       0
    port1.0.2   14      15      0       0       0       0
    port1.0.3   5       5       0       0       0       0
    port1.0.4   11      11      0       0       0       0

## 関連コマンド