# ip dhcp snooping binding

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`# ip dhcp snooping binding A.B.C.D [HHHH.HHHH.HHHH] vlan <1-4094> interface IFNAME expiry <5-2147483647>`

`# no ip dhcp snooping binding [A.B.C.D]`

## コマンド説明

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）にダイナミックエントリーを追加する。
no形式で実行した場合は、指定したIPアドレスのダイナミックエントリーを削除する。（clear ip dhcp snooping bindingコマンドでも削除できる。）

## パラメーター

`A.B.C.D`
  クライアントのIPアドレス
`HHHH.HHHH.HHHH`
  クライアントのMACアドレス
`vlan <1-4094>`
  エントリーのVLAN ID
`interface IFNAME`
  クライアントの接続ポート。ポートにはスイッチポート、またはスタティック/ダイナミックチャンネルグループを指定できる。
`expiry <5-2147483647>`
  エントリーの有効期間を秒で指定する。

## 使用例

vlan6、port1.0.6、IPアドレス192.168.1.2、MACアドレス0001.0002.0003のDHCPクライアント用のダイナミックエントリーをDHCP Snoopingテーブルに追加する。

    awplus# ip dhcp snooping binding 192.168.1.2 0001.0002.0003 vlan 6 interface port1.0.6 expiry 3600

## 注意・補足事項

エントリーを削除したクライアントは、次のDHCPリースが実行されるまで接続が切断される。すべてのエントリーを削除すると、UNTRUSTEDポートのすべてのクライアントの接続は切断される。

## 関連コマンド