# show storm-control

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`> show storm-control [IFNAME]`

## コマンド説明

スイッチポートにおける各種L2パケットの受信上限値（パケットストームプロテクションの設定）を表示する。

## パラメーター

`IFNAME`
  スイッチポートのインターフェース名。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

## 使用例

    awplus> show storm-control
    Port       BcastLevel  McastLevel  DlfLevel
    port1.0.1       30.0%      100.0%    100.0%
    port1.0.2      100.0%      100.0%    100.0%
    port1.0.3      100.0%      100.0%    100.0%
    ...

## 関連コマンド