# lacp system-priority

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

## 構文

コマンド構文

`(config)# lacp system-priority <1-65535>`

`(config)# no lacp system-priority`

## コマンド説明

LACPのシステムプライオリティーを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

## パラメーター

`<1-65535>`
  LACPシステムプライオリティー。小さいほど優先度が高い。相互接続されたLACPシステムは、システムプライオリティーとシステムID（MACアドレス）を組み合わせた値（System priority data identifier）を互いに比較し、値の小さいほうにリンクの制御権を付与する。初期値は32768

## コマンドツリー

## 関連コマンド