# show ptp port

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / PTP

## 構文

コマンド構文

`# show ptp port`

## コマンド説明

PTPが有効なポートの設定およびステータス情報を表示する。

## 使用例

    awplus# show ptp port
    PTP Ports

    Abbreviations:
      (A) = Active
      E2E = End to End
      P2P = Peer To Peer

                                                 Delay
    Port Name   State  Clock Name   Clock Type   Mechanism  Step    Transport
    --------------------------------------------------------------------------------
    port1.0.1   Down   clock1(A)    Transparent  E2E        1-Step  Ethernet
    port1.0.2   Down   clock1(A)    Transparent  E2E        1-Step  Ethernet
    port1.0.3   Down   clock1(A)    Transparent  E2E        1-Step  Ethernet
    port1.0.4   Down   clock1(A)    Transparent  E2E        1-Step  Ethernet

## 関連コマンド