# atmf controller

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] atmf controller`

## コマンド説明

AMFコントローラー機能を有効化する。
no形式で実行した場合はAMFコントローラー機能を無効化する。
初期設定では無効。

## 使用例

AMFコントローラー機能を有効化する。

    SBx81(config)# atmf controller

AMFコントローラー機能を無効化する。

    SBx81(config)# no atmf controller

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、AMF/AMF Plusコントローラーライセンスが必要。
コントローラーからメンバー（非コントローラー）に設定を変更した場合（本コマンドをno形式で実行した場合）は、設定を保存して再起動すること。
atmf topology-gui enableコマンドは、AMFマスターに向けたコマンドであり、AMFコントローラーではatmf topology-gui enableコマンドの有効・無効にかかわらず、つねに連携機能が動作する。また、atmf controllerコマンドによって連携機能が有効となった場合、コンフィグ上にatmf topology-gui enableコマンドは表示されない。
AMFコントローラーを使用する場合、AMFコントローラーと同じエリアにAMFマスターが存在する必要がある。この条件を満たすためには、AMFコントローラーと同じエリア内にAMFマスターを設置するか、コントローラー自身をAMFマスターとしても動作させること。
AMFセキュアモード（atmf secure-mode）においては、AMFコントローラーはAMFマスターと同じ装置で動作させる必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド