# mep lowest-priority-defect

モード
  インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

## 構文

コマンド構文

`(config-if-eth-cfm-mep)# mep lowest-priority-defect <1-6>`

## コマンド説明

障害通知アラームの優先度を設定する。

## パラメーター

`lowest-priority-defect <1-6>`
  障害通知アラームの優先度を設定する。デフォルトは2

## 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# mep active lowest-priority-defect 6

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド