# show access-list counters

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`# show access-list counters [LISTNUM|LISTNAME]`

## コマンド説明

ハードウェアアクセスリストの統計カウンターを表示する。

## パラメーター

`LISTNUM`
  アクセスリスト番号。以下の範囲を指定できる
  `<3000-3699>`
    ハードウェアIPアクセスリスト番号
  `<4000-4699>`
    ハードウェアMACアクセスリスト番号
`LISTNAME`
  アクセスリスト名

## 使用例

    awplus# show access-list counters
    Hardware ACL Packet Counters

    ACL-1
    Packet Hits: 17
    ACL-2
    Packet Hits: 0
    ACL-3
    Packet Hits: 1

    awplus# show access-list counters ACL-1
    Hardware ACL Packet Counters

    ACL-1
    Packet Hits: 33

## 関連コマンド