# acl-group ipv6 address

モード
  グローバルコンフィグモード --> IPv6ホストグループモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] acl-group ipv6 address NAME`

## コマンド説明

ハードウェアアクセスリストのIPv6アドレス条件を定義するIPv6ホストグループを新規作成または変更するためのIPv6ホストグループモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したIPv6ホストグループを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
具体的なIPv6アドレスの条件はacl-group ipv6 address(entry)コマンドで指定する。条件指定のないIPv6ホストグループはすべてのIPv6アドレスにマッチする。

## パラメーター

`NAME`
  IPv6ホストグループ名

## 使用例

IPv6ホストグループv6hg1を作成する。

    awplus(config)# acl-group ipv6 address v6hg1
    awplus(config-ipv6-host-group)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド