# rpl role

モード
  G.8032スイッチモード
カテゴリー
  L2スイッチング / G.8032（ERPS）

## 構文

コマンド構文

`(g8032-config-switch)# rpl role {owner | neighbor} {east-interface | west-interface | terminating-interface}`

`(g8032-config-switch)# rpl role none`

## コマンド説明

ERPインスタンスにおける各リングポートの役割（Owner、Neighbor）を設定する。
初期設定では、noneに設定されている。
ERPインスタンスにおける各リングポートのうち、OwnerとNeighborが設定されている場合、他のポートにはnoneが自動的に設定される。

## パラメーター

`owner`
  指定したポートをOwnerとして設定
`neighbor`
  指定したポートをNeighborとして設定
`east-interface`
  Eastポートを指定
`west-interface`
  Westポートを指定
`terminating-interface`
  Terminatingポートを指定
`none`
  すべてのポートを役割なしに設定

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
本コマンドでnoneを実行する場合、物理リング内のすべてのポートにnoneを設定するので、インターフェースは指定しない。
erp-instanceコマンドにてERPインスタンスが有効になっている場合は、本コマンドは実行できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド