# show log permanent

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / ログ

## 構文

コマンド構文

`# show log permanent [tail [<10-250>]]`

## コマンド説明

permanentログ（フラッシュメモリーに保存されている永続ログ）を表示する。

## パラメーター

`tail [<10-250>]`
  最新のログメッセージだけを表示させたいときに指定する。単にtailと指定した場合は最新の10メッセージが表示される。tail 20のように値を指定したときは、指定した数の最新メッセージが表示される

## 使用例

    awplus# show log permanent

    <date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
    -------------------------------------------------------------------------
    2018 Apr 06 14:16:00 user.crit awplus...
    ...

## 注意・補足事項

本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。
以下のログがコンソールに表示されないことがある。

    Configuration update completed for portxxx

    Member x (xxxx.xxxx.xxxx) has become the Active Master

VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。
remote-loginコマンドでVCSバックアップメンバーにログインした状態での実行は未サポート。
SNMPのAT-LOG-MIB（プライベートMIB）経由では、VCSスレーブのpermanentログは取得できない。

## 関連コマンド