# address-family ipv4

モード
  RIPモード --> RIP IPv4アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# address-family ipv4 vrf VRFNAME`

## コマンド説明

指定したVRFインスタンスに対してRIPの設定を行うためRIP IPv4アドレスファミリーモードへ移行する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  設定対象のVRFインスタンス名を指定する

## 使用例

VRFインスタンス「green」に対してRIPの設定を行う。

    awplus(config)# router rip
    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf green
    awplus(config-router-af)# network 192.168.30.0/24

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
本コマンドは特定のVRFインスタンスに対してRIPの設定を行う場合に使う。「address-family ipv4 vrf VRFNAME」で入ったRIP IPv4アドレスファミリーモードではRIPモードと同様のコマンドを使って該当VRFインスタンスに対するRIPの設定が行える。

## コマンドツリー

## 関連コマンド