# rd

モード
  VRFモード
カテゴリー
  IP / VRF-Lite

## 構文

コマンド構文

`(config-vrf)# rd {ASN:N|IPADDRESS:N}`

## コマンド説明

VRFインスタンスの識別子（RD = Route Distinguisher）を作成する。
RDは、AS番号またはIPアドレスと任意の数値の組み合わせで構成される。
VRFインスタンス上でBGPを使用する場合はRDの設定が必須。

## パラメーター

`ASN:N`
  ASN（AS番号）は1～65535。Nは1～4294967295の任意の数
`IPADDRESS:N`
  IPADDRESSはA.B.C.D形式のIPアドレス。Nは1～65535の任意の数

## 使用例

    awplus(config)# ip vrf red
    awplus(config-vrf)# rd 100:2

## 注意・補足事項

no形式がないのでRDを削除する場合には、対応するVRFインスタンスを削除する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド